重庆城市管理职业学院学生食堂抽排系统（室外）清洗

分散采购需求

**一、项目简介**

根据《食堂抽排烟系统管理制度》（重城管院发〔2016〕26号）相关规定，学生食堂抽排系统风柜设备（室外部分）每学期应进行一次清洗。清洗内容包括：风柜清洗、净化器、叶轮清洗、配套叶轮轴承更换（质保半年，叶轮校正及拆卸安装等。

学生食堂现有12台风柜、净化器需清洗。根据以往清洗费用预估，12台风柜的清洗费用在33000元整（叁万叁仟元整）以内，招标采购相关规定，基建后勤管理处拟汇同财务处、安全管理处邀请三家服务单位进行现场洽谈，确定服务单位。

**二、分散采购竞价评选标准**

在完全满足“附件二”的条件下，竞价最低者中标。

**三、完工时间**

2021年2月 20日下午17：30以前

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 学生食堂A区 | 净化器电场 | 8个 | 225 | 1800 | 45000m³/h  |
| 2 | 学生食堂B区 | 净化器电场 | 8个 | 225 | 1800 | 45000m³/h |
| 3 | 学生食堂C区 | 净化器电场 | 8个 | 225 | 1800 | 45000m³/h |
| 4 | 学生食堂D区大厨房 | 净化器电场 | 8个 | 225 | 1800 | 45000m³/h |
| 5 | 学生食堂D区档口 | 净化器电场 | 8个 | 187.5 | 1500 | 24000m³/h |
| 6 | 风味A档口 | 净化器电场 | 8个 | 187.5 | 1500 | 24000m³/h |
| 7 | 风味B档口 | 净化器电场 | 8个 | 187.5 | 1500 | 24000m³/h |
| 8 | 风味C档口 | 净化器电场 | 8个 | 187.5 | 1500 | 24000m³/h |
| 9 | 风味D档口 | 净化器电场 | 8个 | 187.5 | 1500 | 24000m³/h |
| 10 | 风味清真档口 | 净化器电场 | 8个 | 187.5 | 1500 | 24000m³/h |
| 11 | 第二食堂一楼 | 净化器电场 | 8个 | 225 | 1800 | 45000m³/h |
| 12 | 第二食堂二楼 | 净化器电场 | 8个 | 225 | 1800 | 45000m³/h |
| 13 | 各食堂 | 风柜 | 12台 | 1100 | 13200 | 各型号 |
|  | 合计 | 大写：叁万叁仟元整 小写：33000元  |
| 备注：各型号净化器由不同组数净化器电场组成，每台净化器清洗费用按电场数量询价（包含净化器柜体清洗费用）；各食堂风柜清洗项目包括：柜体清洗、叶轮清洗、配套叶轮轴承更换（质保一年），叶轮校正及拆卸安装。 |